
н

	 более

	
	высота

	ширина

	глубина

	
	750

	1300

	600

	48




Наиме

ование (размеры, мм

		Кол-во, шт.

	
	1

	Столешница (1300х600)
	1


	2

	Панели боковые (730х520)

	3

	3

	Панель тумбы задняя 644*328)
	1



		Панель стола задняя (904*350)

	1


	7

	Панель ниши (328х520)

	1

	6
	Дно тумбы (503*328)

	1


	8

	Полка выдвижная (878*400)

	1


	9

	Цоколь (70*328)

	1

	10
	Напр. для выдвижной полки L-40
		1компл.


	11
	Винтовая стяжка

	18

	12
	Заглушка винтовой стяжки

	18

	13
	Эксцентриковая стяжка

	6


	14
	Заглушка эксцентриковой стяжки

	6

	15
	Подпятник

	6


	16
	Ключ винтовой стяжки

	1


	17
	Саморез 3,5*16
	8

	18
	Паспорт

	1


	19
	Упаковка
	1

	20
	Гвозди 1,2*20

	12


	Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

                                    4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

           4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. При помощи ключа 16 винтовыми стяжками 11 соединить стойку среднюю 2 и стойку боковую правую 2 с нишей 


	
	Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 1/03
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      ГОСТ 16371-14
Декларация о соответствии: 

           ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21  от 8.04.2021 г.

Дзержинск.

              7, дном тумбы 6 и цоколем 9
       4.3 При помощи ключа 16 винтовыми стяжками 11 соединить стойку 

               боковую левую 2 с панелью стола задней 5 и задней панелью    

               тумбы 3.                                   
        4.4  С помощью шурупов 17 закрепить направляющие 10 на     

               выдвижной полке 8.

        4.5  С помощью шурупов 17 закрепить ответные планки 

               направляющих 10 на стойку боковую левую 2 и стойку

               среднюю 2.
4.6. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 13 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 13.

4.7. Установить на нижние кромки панелей 2 подпятники 11.на расстоянии 20 мм от края.

4.8. Установить на головки винтовых стяжек 7 заглушки 8, а на эксцентриковые стяжки 9 заглушки 10 (исключая расположенные внутри тумбы).
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