
Габаритные р


н

	 более



ш

ри

	а

	глубина

	
	Стол

	750

	1300

	600

	40


	тумба

	690/725 
по высоте колесных опор
	450

	450

	30




Задняя стенка ДВПО 

	 624*448)

	1

	
	7

	Фасад ящика ( 200*448)

	3


	8

	Фальш-панель, задняя стенка ящика 

	6


	9

	Боковые стенки ящика  ( 120*400)

	6


	10

	Дно ящика ДВПО (390*398)

	3


	11

	Ручка

	3


	13

	Стяжка эксцентриковая

	4


	14

	Стяжка винтовая (евровинт)

	16


	15

	Колеса

	4


	16

	Винт М 4*35

	6


	18

	Саморез 3,5*16

	40


	19

	Направляющие роликовые L400, комплект

	3


	20

	Гвозди 1*20

	40



	Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.
4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

СОБИРАЕМ СТОЛ
4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 10 соединить заднюю стенку стола 4 с боковыми стенками 2 и 3.

4.3. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 12 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми 
	
	Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 1/08


(с подкатной тумбой)
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      ГОСТ 16371-14
Декларация о соответствии: 

           ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21  от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.
стяжками 12.
4.4. Установить на нижние кромки стенок 2 и 3 подпятники 14.

4.5. Установить заглушки 11 винтовых стяжек 10 и заглушки 13 эксцентриковых стяжек 12.
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СОБИРАЕМ ТУМБУ
4.1. Распаковать компоненты тумбы.
4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с дном 3.

4.3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 19 к боковым стенкам 1.

4.4. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми 

стенками 1 и дном тумбы 3.

4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

4.6. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 5 к задней поверхности каркаса тумбы.

4.7. Собираем ящик. При помощи ключа 21 и винтовых стяжек 14 соединить боковые стенки ящика 9 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 8.

4.8. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 10.

4.9.  Положить тумбу крышой вниз и установить опоры 15 при помощи саморезов 18.

4.10. Поставить тумбу в исходное положение. Закрепить ручки на фасадах. Установить ящики в каркас тумбы.

4.11. При помощи отвертки отрегулировать фасады.
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