	5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1.  Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2.  Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3.  Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов. 

5.4.  Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5.  Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.

6.2.  При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

6.3.  За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

6.4.  При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

                   факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск

                               Ул. Студенческая д.28, пом. 34
                                   ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»

                                    Тел./факс  (8313)25-35-78 


     Сайт:   medtorgmebel.supl.biz
Заводской номер: 

Дата изготовления _____________ 20__г.

Упаковщик___________________________

                             1. Назначение и конструкция.

1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика в медицинских и других учреждениях.

1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП.
2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм   +- 4 мм
Масса, кг

не более

высота

ширина

глубина

700
450

450

20
3.Комплект поставки.

№ п/п

Наименование (размеры, мм)
Кол-во, шт.

1
Стенка боковая (594*430)
2
2
Крыша (450*450)
1
3
Полка съемная (416*400)
1
4
Дно ( 430*450)
1
5
Дверка (605*447)
1
6
Панель задняя (ДВП) (624*448)
1
7
Ручка
1
8
Винт М4*20
2
9
Петля шарнирная
2
10
Колеса/опоры
4
11
Саморез 3,5*16
24
12
Винтовая стяжка
4
13

Ключ шестигранный
1
14
Эксцентриковая стяжка
4
15
Гвозди 1*20
20
16
Полкодержатели
4
17
Паспорт
1
Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.
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      ГОСТ 16371-14
Декларация о соответствии: 

           ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21  от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

4.1. Распаковать компоненты тумбы.

4.2. При помощи ключа 13 винтовыми стяжками 12 соединить боковые стенки 1 с дном 4.
4.3. При помощи эксцентриковых стяжек 14 соединить крышу 2 с боковыми 

стенками 1.

4.4. Вставить полкодержатели 16 в отверстия боковых стенок 1.

4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

4.6. Гвоздями 15 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 6 к задней поверхности каркаса тумбы.

4.7. Закрепить саморезами 11 по углам дна 4 колеса или опоры 10.

4.8.  Установить на дверку 5 накладные  петли 9, закрепив их саморезами 11.

4.9. Закрепить саморезами 11 на боковой стенке 1 планки петель 9 по месту.

4.10. Установить съемную полку 3.

4.11. Закрепить ручки на фасадах.

4.12. При помощи отвертки отрегулировать фасады.
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